**Cartucho cerámico Ø35 con equilibrado de presión**

Cartucho con base

Referencia: **N262**

Información de prescripción

Cartucho cerámico Ø35 con equilibrado de presión con base.

Para gamas de grifos mezcladores para lavabo de repisa:

- 2620EP/2621EP

- 2720xEP/2721xEP (modelos vendidos a partir de 12/2022)

- 2820xEP (modelos vendidos a partir de 05/2023)

Para gamas de grifos mezcladores para fregadero de repisa:

- 2564TxEP y 2565TxEP (modelos vendidos a partir de 10/2020)

- 2870TxEP y 2871TxEP (modelos vendidos a partir de 10/2020).

- 2542EP, 2599EP

Para gamas de grifos mezcladores de ducha:

- 2541EP y 2551EP