**Caño tubo orientable**

Caño superior

H.230 L.300

Referencia: **963300245F**

Información de prescripción

Caño tubo orientable superior Ø22 de latón cromado con rompechorros instalado.

Caño H.230 L.300 con tuerca 3/4".

Interior liso para limitar los nichos bacterianos.

Para grifos mezcladores de cocina profesional.