**Caño tubo orientable**

Caño superior

H.100 L.150

Referencia: **963150923F**

Información de prescripción

Caño tubo orientable superior Ø22 de latón cromado con salida BIOSAFE.

Caño H.100 L.150 con tuerca 3/4".

Para grifos mezcladores de lavabo H9726 y 2506T1/25061T1.