**Válvula antirretorno**

Para conexión 3/8"

Referencia: **900010**

Información de prescripción

Válvula antirretorno para conexión 3/8" para grifos mezcladores de lavabo y grifos mezcladores de fregadero.

Válvula antirretorno Ø 10 que impide que el agua contaminada vuelva a la red.

Impide que el agua fría se mezcle con el agua caliente.