**Columna de prelavado corta**

Con grifo de llenado y caño orientable

Referencia: **433500**

Información de prescripción

Columna de prelavado corta de latón H. 516 mm.

Grifo de llenado con cabeza de válvula con mecanismo reforzado y maneta ergonómica.

Caño orientable L.200.

Columna adaptada al uso intensivo en cocinas profesionales.