**Alimentación eléctrica**

Para enchufe de alimentación para TEMPOMATIC 4 lavabo

Europea - 6 V

Referencia: **490241**

Información de prescripción

Aliemntación eléctrica.

Enchufe europeopara TEMPOMATIC 4.

Funciona con una alimentación a red de 6V .

Para TEMPOMATIC 4 posterior a febrero de 2016.

Dimensión del cable: 500 mm.