**Placa de control**

Para TEMPOMIX 3 ducha

Empotrado, metal cromado

Referencia: **794PLAQ**

Información de prescripción

Placa de control sola.

Para griferías temporizadas de ducha TEMPOMIX 3.

Placa de metal cromado 160 x 160 mm inviolable.