**Cartucho temporizado**

Para TEMPOSOFT 2 lavabo

Temporización de ~15 seg.

Referencia: **743742**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOSOFT 2 de lavabo.

Temporización de ~15 seg.

Caudal ajustable de 1,4 a 6 l/min.