**Cartucho temporizado**

Para TEMPOGENOU

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743305**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería sin contacto manual con accionamiento con la rodilla.

Para grifería temporizada TEMPOGENOU.

Cartucho para grifería tipo TEMPOSTOP TC con palanca.

Temporización de ~7 seg.

Caudal ajustable de 1,4 a 6 l/min.