**Cartucho para inodoro**

Para TEMPOFLUX

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743762**

Información de prescripción

Cartucho TEMPOFLUX inodoro:

Botón pulsador con pulsación suave.

Para fluxor de inodoro empotrado 3/4".

Temporización de 7 seg.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.