**Kit de sujeción**

Para grifos mezcladores de lavabo termostáticos secuenciales

Con varillas roscadas L.75 mm

Referencia: **96SEF**

Información de prescripción

Kit de sujeción para grifos mezcladores de lavabo termostáticos secuenciales.

Kit de sujeción para gamas H9600 y H9605.

Kit con 2 varillas roscadas L.75 mm.