**Válvula antirretorno con regulador de caudal**

6 l/min

Referencia: **900007**

Información de prescripción

Válvula antirretorno con regulador de caudal 6 l/min para grifos mezcladores de lavabos y de ducha con equilibrado de presión.