**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOSTOP urinario

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743645**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para grifería TEMPOSTOP de urinario.

Para urinario de 3/4".

Temporización de ~7 seg.

Caudal ajustable.