**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPLOFLUX 3 inodoro

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743765**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para fluxor TEMPOFLUX 3 inodoro.

Para fluxor de inodoro empotrado o con bastidor.

Con mecanismo antiblocaje.

Caudal ajustable.

Temporización de ~7 seg.