**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOFLUX inodoro

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743763**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para fluxor TEMPOFLUX de inodoro.

Para fluxor de inodoro empotrado o transmuro 3/4".

Temporización de ~7 seg.