**Cartucho termostático para grifos mezcladores de ducha**

Cartucho termostático secuencial SECURITHERM

Para grifos mezcladores H9630/H9640

Referencia: **N963**

Información de prescripción

Cartucho termostático secuencial para grifos mezcladores termostáticos adosados para duchas.

Cartucho SECURITHERM para grifos mezcladores de la gama H9630/H9640.

Sustituye el cartucho N9630.