**Caño tubo orientable**

Caño superior

H.235 L.300

Referencia: **963300245G**

Información de prescripción

Caño tubo orientable superior Ø22 de latón cromado con rompechorros estrella de latón.

Caño H.235 L.300 con tuerca 3/4".

Interior liso para limitar los nichos bacterianos.

Para grifos mezcladores de cocinas profesionales: ref. 5603, 5610 y 5612.