**Cartucho temporizado**

Para TEMPOSTOP 2 y TEMPOMIX 2 lavabo

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **743907**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP 2 y TEMPOMIX 2 lavabo.

Temporización de ~7 seg.

Para grifos mezcladores 700 y grifo 702.