**Cartucho temporizado**

Para TEMPOSTOP 2 y TEMPOMIX 2 lavabo

Temporización de ~7 seg., sistema antiblocaje AB

Referencia: **743908**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP 2 y TEMPOMIX 2 lavabo.

Temporización de ~7 seg.

Sistema antiblocaje AB.