**Mango de ducha con inversor**

Mango de ducha con válvula reguladora de caudal

Para grifo mezclador con mango de ducha extraíble

Referencia: **817**

Información de prescripción

Mango de ducha M1/2" Ø 60 con inversor automático.

Mango de ducha en ABS cromado con válvula reguladora de caudal.

2 chorros: chorro lluvia y masaje.