**Refuerzo para lavabo quirúrgico**

Acero inoxidable 304

Referencia: **100409**

Información de prescripción

Refuerzo para lavabo quirúrgico.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1 mm.

Aumenta la rigidez de los petos traseros. Se instala en los orificios de los grifos.

Pegar en la parte posterior del lavabo quirúrgico con el adhesivo de doble cara suministrado.

Peso: 1 kg.

Garantía de 30 años.